如何安装数控箱体驱动程序
 

1. 用USB通信线连接数控箱体和计算机,打开箱体电源,计算机任务栏中显示发现新硬件LZCC-06,并要求安装新硬件的驱动程序.
2. 也可以在设备管理器里的通用串行总线里选择LZCC-06更新驱动程序.
2. 选择从磁盘安装驱动程序,选择d:\xlog.soft目录合适的目录.
    XP:选择LZCC-xp目录
    Windows7 32bits:选择LZCC-x86目录
    Windows7 64bits:选择LZCC-x64目录
    Windows会弹出此驱动程序未经过微软认证,选择仍然继续安装. OK!

3. 若果下次插入不同的USB插座,可能需要再次安装驱动程序,但是不需要按照以上次序,只要让操作系统自动搜索安装即可.
