如何安装820\820G绘图仪驱动程序

1. 在程序的目录中,找到driver文件夹,然后运行其中的PrxDrvInstaller_Rel98.exe程序.
2. 桌面对话框有提示你选择(是Y)接下来选择(下一步),直到程序安装完毕.
2. 打开820电源,并连接好打印电缆. 
3. 单击电脑左下角"开始菜单"找到控制面板并打开, 然后双击"打印机和传真",
4. 在对话框左侧找到(添加打印机),出现添加打印机向导.
5. 选择连接此计算机的本地打印机,选择自动检测.
6. 如果未检测到选择下一步,如果你使用的打印线是两端都是并口,打印机端口就选择默认的LPT1(推荐的打印机端口),
7. 然后下一步.在对话框左侧选择打印机厂家名称printrex,鼠标移到右边选择这个厂家打印机的型号,(例如printrex820)选择好后,
8. 单击下一步,
9. 再单击下一步.
10. 打印测试页.
11. 若以前曾经安装过选择：替换现有驱动程序  
12. 选择"完成"
13. 选择"仍然继续" 
14. 如果不能打印出测试页,请重复以上步骤,直到打印出Windows测试页为止. 


如何安装822DL\G打印机驱动程序

1. 首先连接好打印机,电脑自动检测到新硬件,并且弹出对话框.选择自动安装软件,单击下一步,单击完成.
2. 打印测试页, 如果打印正常则驱动安装成功.
